###### Nowy Korczyn, dnia 26.03.2021 r.

**INFORMACJA**

**dla Wykonawców nr 1**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

**„****Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II”**

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019** – dalej ustawy) dokonuje modyfikacji SWZ:

**Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w rozdziale III ust. 1 SWZ – zadanie 1.**

**Zamawiający modyfikuje:**

1. **treść rozdziału III ust. 1 SWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie:**
2. Przedmiotem zamówienia jest „**Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II”**

Przedmiot zamówienia podzielono na dwa zadania:

**Zadanie 1 - Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Buska i ul Stopnicka w m. Nowy Korczyn**

1. ul. Stopnicka – od istniejącej latarni oświetleniowej nr 3 należy wybudować odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4x 35 mm2 – dł. 518 (605) m do proj. Latarni oświetleniowej nr 17.
2. ul. Buska – w celu wybudowania oświetlenia zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci nn „Nowy Korczyn V”, należy:

- wykonać podłączenie kablem YAKXs 4x35mm2 – dł. 11(14)m od istniejącego punktu sterowniczego oświetlenia ulicznego w skrzyni stacji transformatorowe do słupa nr 12;

- od proj. Latarni oświetleniowej nr 12 należy wybudować odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4x35mm2 – dł. 644 (732) m do proj. latarni oświetleniowej nr 28.

- od proj. latarni oświetleniowej nr 12 należy wybudować odcinek oświetleniowej linii kablowej kablem typu YAKXs 4 x 35mm2 – dł. 442 (504) m do proj. latarni oświetleniowej nr 1.

**Zadanie 2 - Remont chodnika ul. Stopnicka km 0+075 ÷ 0+350 długości 275 mb.**

Zakres robót:

– koryto gł. 30cm;

– warstwa odsączająca z piasku gr. 10cm;

– podbudowa z kruszywa łamanego 31.5 – 63mm gr. 10cm;

– podbudowa z kruszywa łamanego 0 – 31.5mm gr. 10cm;

– obrzeża betonowe 8x30x100;

– chodnik z kostki brukowej, betonowej – wibroprasowanej gr. 8cm na podsypce z kruszywa kamiennego 4÷6 mm gr. 5cm;

– szerokość chodnika 1.5 ÷ 2.0m;

**Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach zadania pn. Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn- etap II w ramach Działania 6.5 ,, Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.**