Nowy Korczyn, dn. 21-05-2018r.

**ZAPYTANIE – SONDAŻ RYNKU NR ZITŚ.271.Z3.2018**

1. **Zamawiający:**

Gmina Nowy Korczyn

ul. Krakowska 1

28-136 Nowy Korczyn

1. **Przedmiot zamówienia:**

|  |
| --- |
| Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż słupków i tablic z nazwą ulic na terenie miejscowości Nowy Korczyn (wg przewidzianego zakresu ilościowego, określonego w przedmiarze robót, stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji) w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miejscowości gminnej Nowy Korczyn – etap II” działanie 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020.  **Opis wykonania znaków i sposób ich montażu:**  **1.Tablica dwustronna z nazwą ulicy o wymiarach:**  **-795x195 mm (z herbem)**  Wykonana z dwóch płatów blachy aluminiowej o grubości 1 mm (aluminium 1050 H 12 chemicznie odtłuszczone) pokrytych białą folią odblaskową 3M 4750 lub równoważną (folia pierwszej generacji, 7-letnia).  Całość umieszczona w ocynkowanej ramce o zaokrąglonych rogach, malowanej proszkowo na kolor RAL 5002.  Napis i tło wykonane drukiem solwentowym twardym ( druk oparty na farbach zawierających cyklohexanol, o bardzo dobrych właściwościach odpornościowych na zewnętrzne czynniki atmosferyczne).  Technologia druku solwentowego opiera się na bezstykowym druku farbami solwentowymi, które pod wpływem wysokiej temperatury trwale łączą się z podkładem. Wydruki solwentowe są całkowicie wodoodporne, odporne na niskie i wysokie temperatury, odporne na promieniowanie ultrafioletowe, rozdzielczości 720 dpi. Odblaskowość tablicy wg norm dla tablic rejestracyjnych. Zabezpieczenie tablicy folią ochronną anty-UV.  Tablica zawiera nieusuwalny znak Zamawiającego tj. “UG Nowy Korczyn 2018” wykonany technologią laserową widoczny pod kątem 30 stopni w wewnętrznej warstwie białej folii odblaskowej.  Tablica mocowana jest do słupka przy pomocy taśmy nierdzewnej chromowo-niklowej o minimalnej szerokości 12,7 mm i zapinek.  **2.Słupek** stalowy, ocynkowany - powłoka grubości 12 µm, malowany proszkowo( 2-3 powłoki lakiernicze o grubości łącznej 80-90 µm) średnica 2”, o wys. 3,5 m.. z kotwą, zakończony zakończony aluminiową kulką ozdobną. Kolor RAL 5002. Słupek mocowany jest do podłoża przy pomocy kotwy, dodatkowo stopa betonowa o głębokości 70 cm. Zwieńczenie słupka stanowi aluminiowa kulka ozdobna. Wykopy pod betonowanie słupków należy wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności na okoliczności wystąpienia uzbrojenia podziemnego.  **3. Tablica informacyjna o wym. 2m x 1m oraz o wym. 2m x 1,5m –** zawierające plan miejscowości oraz opis historii. Parametry tablic określa szczegółowo załącznik nr 3.  **4. Tablica w ramce o wymiarze o wym. 35cmx80cm –** wykonana w technologii jak określa pkt. 1 do montażu na budynku. |

1. **Termin realizacji zamówienia** – 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.
2. **Kryteria wyboru oferty:** cena ofertowa brutto

**Liczba punktów = Cn/Cb x 100**

gdzie:

- Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

- Cb – cena oferty badanej

- 100 –wskaźnik stały

1. **Inne istotne warunki zamówienia:**

|  |
| --- |
| 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał na własny koszt jedną przykładową tablicę z nazwą ulicy zgodnie z wymogami zaproszenia i załączył ją do oferty. Zamawiający nie zwróci kosztów wykonania przez Wykonawcę w/w tablicy stanowiącej załącznik do oferty. 2. Okres rękojmi 60 miesięcy na warunkach i zasadach określonych przepisami Kc, okres rękojmi na folię odblaskową 72 miesiące na warunkach i zasadach określonych przepisami Kc. 3. Bezpośredni nadzór w terenie nad realizacją zadania pełnił będzie przedstawiciel Urzędu Gminy w Nowym Korczynie, który wskazywał będzie lokalizacje. 4. Wynagrodzenie kosztorysowe za przedmiot zamówienia obliczone będzie wg wykazu uwzględniającego rzeczywistą ilość dostarczonych i zamontowanych słupków i tablic z nazwą ulicy, z uwzględnieniem cen jednostkowych brutto, które określone będą w kosztorysie ofertowym dołączonym do umowy podpisanej z wybranym Wykonawcą. 5. Ilości podane w przedmiarze robót określają jedynie rząd wielkości zamówienia i służą wyłącznie do porównania ofert. 6. Zakres przedmiotu zamówienia w okresie realizacji zadania może ulec zmianie, Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości do 50%. 7. Termin płatności prawidłowo wystawionej faktury do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. |

1. **Sposób przygotowania oferty.**

Prosimy o przesłanie oferty wg załącznika – Wzór oferty, ponadto należy załączyć:

1. Aktualny opis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert albo wyciąg z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.
2. Przykładową tablicę z nazwą ulicy wykonaną zgodnie z treścią niniejszego zaproszenia. Zamawiający nie zwraca kosztów wykonania w/w tablicy.
3. Wykaz co najmniej 1 roboty budowlanej zrealizowanej w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert odpowiadającej przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 20 000 zł brutto wraz z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodu określającego, czy robota ujęta w wykazie została wykonana w sposób należyty oraz wskazującego czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
4. **Miejsce i termin złożenia ofert.**

Oferty można składać w następujący sposób:

1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [gmina@nowykorczyn.pl](mailto:gmina@nowykorczyn.pl) lub
2. faxem: 41/ 234 54 01 lub
3. drogą pocztową na adres:

Urząd Gminy w Nowym Korczynie, ul. Krakowska 1, 28-136 Nowy Korczyn

Oferty należy składać do: **4 czerwca 2018r. (poniedziałek), godz. 11:00.**

Rozstrzygnięcie ofert nastąpi w terminie 7 dni roboczych i zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy w Nowym Korczynie.

1. **Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie.**

Imię i nazwisko: Monika Kulczyk

Tel. 41 234 54 33

E-mail: m.kulczyk@nowykorczyn.pl

....................................................................

(data, podpis kierownika jednostki )